Technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízený stroj:** | | |
|  | **Nabízený stroj splňuje ANO/NE** | **Nabízený parametr** |
| Výkon min. 55 HP |  |  |
| Maximální délka 3450 mm |  |  |
| Maximální šířka 2000 mm |  |  |
| Maximální výška 2250 mm |  |  |
| Výbava pro provoz na pozemních komunikací |  |  |
| Sedadlo obsluhy odpružené s opěrkami, vyhříváním |  |  |
| Standardní pneumatiky 380/55-17 šíp |  |  |
| Pojezd: hydrostatický, pístové čerpadlo, každé kolo má svůj hydromotor |  |  |
| Pracovní hydraulika 2 čerpadla 40x40 litrů/min./225 bar |  |  |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější) 1370/2990 mm |  |  |
| Brzda třecí hydraulicky ovládaná |  |  |
| Maximální zvedací výška 3500 mm |  |  |
| Teleskopické rameno |  |  |
| Paralelogram |  |  |
| Multifunkční joyistick |  |  |
| Zadní závaží |  |  |
| Závěs ISO 50 |  |  |
| Celozasklená kabina s topením |  |  |
| Kloubový podvozek |  |  |
| Jednotrubková konstrukce zvedacího ramene |  |  |
| Celková hmotnost max. 2600kg |  |  |
| Lžíce 180 cm, objem 900 litrů |  |  |
| **Příslušenství** |  |  |
| Paletizační vidle 110 cm |  |  |
| Kleště na manipulaci kulatiny 1300 mm |  |  |