Příloha č. 4

**Kulisový tlumič hluku**



***Účel použití:***

Kulisové tlumiče jsou určeny pro instalaci do potrubí a stavebně připravených kanálů pro tlumení hluku strojních zařízení.

Díky svým vlastnostem a dobré ceně najdou uplatnění zejména v administrativních a bytových objektech, v budovách občanského vybavení a všude tam, kde je provozní médium venkovní vzduch běžných podmínek bez příměsí abrazivních částic.

***Provedení:***

Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou kašírovanou textilií.

U tlumičů delších než 1000 mm a vyšších než 500 mm je izolace stabilizována vzpěrou. Tlumiče jsou vyráběny s tupými konci, s náběhem, výběhem a nebo v kombinaci zmíněných variant. Na vyžádání je možné tlumič vyrobit v nerezu, z černého plechu nebo rozměrově atypickém provedení.

