|  |  |
| --- | --- |
| logo_celek | Atelier Hájek, Pavla Hanuše 233, 500 02 Hradec Králové  tel.: 603 310 003 | 776 462 742 | www.atelierhajek.cz  e-mail: martin-hajek@post.cz | vaclav-hajek@post.cz |

## Investor: Město Český Brod

náměstí Husovo 70, Český Brod

# Stavba: Stavební úpravy budovy čp. 1

na parcele číslo st. 7 v Českém Brodě

#### VÝPIS PRVKŮ – stavební část

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(ETAPA IV.)

##### **Zpracoval:** Ing. arch. Václav Hájek

V Hradci Králové, červenec 2017

**VÝPIS PRVKŮ – DVEŘE**

Rozměry dveří jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet kůsu** | | | **barva** | **pozn.** |
| **I. NP** | **II. NP** | **celkem** |
| **D23** | 102 | D2-knihovna.jpg  1 320 x 2 100 mm | plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s horním světlíkem a s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy, klika novodobá bakelitová  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |
| **D24** | 105 | D2OH.jpg  1 230 x 2 100 mm | profilované obložkové zárubně  *kování stávající:*  hist. závěsy s kuželem a kuličkou  *kování nové:*  bez kování (stávající závěsy uschovat) | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost | stávající repasované |
| **D25** | 106 | D2OH.jpg  1 030 x 2 100 mm | profilované obložkové zárubně  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy  *kování nové:*  bez kování (stávající závěsy uschovat) | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost | stávající repasované |
| **D26** | 106 | D2OH.jpg  1 230 x 2 100 mm | profilované obložkové zárubně  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy  *kování nové:*  bez kování (stávající závěsy uschovat) | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost | stávající repasované |
| **D27** | 118 | D2H.jpg  1 220 x 2 100 mm | plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy, klika novodobá  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |
| **D28** | 118 | D2H.jpg  1 220 x 2 100 mm | plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy, klika novodobá  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |
| **D29** | 118 | D2H.jpg  1 230 x 2 100 mm | plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy, klika novodobá  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |
| **D31** | 109 | D2H.jpg  1 210 x 2 100 mm | plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování stávající:*  hist. závěsy s bohatou profilací, klika novodobá  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |
| **D32** | 101 | D1H.jpg  790 x 2 100 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování stávající:*  hist. závěsy s žaludy, klika novodobá | - | 1 | 1 | - | odstraňované a přemisťované: D57 |
| **D33** | 125 | D2-hala.jpg  1 400 x 2 400 mm | dřevěné prosklené dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s horním světlíkem  *kování stávající:*  hist. závěsy s kuželem a kuličkou, klika novodobá kovová | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D38** | 122 | D1-90S.jpg  900 x 1 970 mm | novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní  *kování stávající:*  novodobé kovové | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D39** | 119 | D1-shrnovaci.jpg  1 450 x 2 100 mm | novodobé shrnovací, dveře  *kování stávající:*  novodobé | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D40** | 112 | D1-70S.jpg  700 x 1 970 mm | novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní  *kování stávající:*  novodobé kovové | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D41** | 113 | D1-70S.jpg  700 x 1 970 mm | novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní  *kování stávající:*  novodobé kovové | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D42** | 113 | D1-70S.jpg  700 x 1 970 mm | novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní  *kování stávající:*  novodobé kovové | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D43** | 110 | D1-70S.jpg  700 x 1 970 mm | novodobé plné jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní  *kování stávající:*  novodobé kovové | - | 1 | 1 | - | odstraňované |
| **D48** | - | D1-70N.jpg  700 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | - | 6 | 6 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D52** | - | D1-90N.jpg  900 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | - | 2 | 2 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D55** | 101 | D2-sklenene.jpg  1 800 x 2 300 mm | dvoukřídlé celoskleněné otvíravé dveře osazené v celoskleněné příčce  *kování:*  nerezové úchyty a klika JAP Hero | - | 1 | 1 | čiré sklo, kování nerez | nové |
| **D56** | 122 | D2H.jpg  1 230 x 2 100 mm | plné dřevěné dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi, replika dle D2  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | nové – replika historických dveří |
| **D57** | 107 | D1H.jpg  790 x 2 100 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře rámové konstrukce s profilovanými obložkovými zárubněmi  *kování nové:*  stávající závěsy, mosazná klika typu Elegant | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | přemístěné D32 repasované |
| **D58** | 117 | D1OH.jpg  900 x 2 100 mm | profilované obložkové zárubně, replika dle D32  *kování:*  bez kování | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost | nové – replika historických obložek |
| **D59** | 125 | D1-70P.jpg  700 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, posuvné do pouzdra s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro posuvné dveře, mušle pro posuvné dveře M&T Entero | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování matný nikl | nové |

**VÝPIS PRVKŮ – OKNA**

Rozměry oken jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet kůsu** | | | **barva** | **pozn.** |
| **I. NP** | **II. NP** | **celkem** |
| **O1** | 125 | O1-2.jpg  1 220 x 1 650 mm | dřevěné okno špaletové, horní část otvíravá, dolní část dvoukřídlá otvíravá  *kování stávající:* zapuštěné závěsy s bohatou profilacé, hist. mosazná klička oliva  *kování nové:*  stávající kování | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |
| **O2** | 125 | O1-2.jpg  1 220 x 1 650 mm | dřevěné okno špaletové, horní část otvíravá, dolní část dvoukřídlá otvíravá  *kování stávající:* zapuštěné závěsy s bohatou profilacé, hist. mosazná klička oliva  *kování nové:*  stávající kování | - | 1 | 1 | lak v odstínu slonová kost včetně závěsů | stávající repasované |

**VÝPIS PRVKŮ – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

Rozměry prvků jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet kůsu** | | | **barva** | **pozn.** |
| **I. NP** | **II. NP** | **celkem** |
| **T6** | 125 | T1-6.jpg  475 x 650 mm | dřevěná dvířka k přikládacímu portálku, svlaková konstrukce  *kování:*  kované pásové závěsy, kovaná petlice | - | 1 | 1 | lak v červeno hnědém odstínu, kování černá kovářská barva | nové – replika |

**VÝPIS PRVKŮ – ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY**

Rozměry prvků jsou pouze orientační.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet kůsu** | | | **barva** | **pozn.** |
| **I. NP** | **II. NP** | **celkem** |
| **Z3** | 101 | Z3.jpg  Vodorovná část 3500 x 850 mm  Šikmá část 5900 x 850 mm | kovové zábradlí ze svislých prutů spojených obloučky a vodorovnými tyčemi s dřevěným madlem  (stávající historické zábradlí dle potřeby renovované) | - | 1 | 1 | madlo čirý lak, kovové prvky černá kovářská barva | stávající repasované |

|  |  |
| --- | --- |
| logo_celek | Atelier Hájek, Pavla Hanuše 233, 500 02 Hradec Králové  tel.: 603 310 003 | 776 462 742 | www.atelierhajek.cz  e-mail: martin-hajek@post.cz | vaclav-hajek@post.cz |

## Investor: Město Český Brod

náměstí Husovo 70, Český Brod

# Stavba: Stavební úpravy budovy čp. 1

na parcele číslo st. 7 v Českém Brodě

#### VÝPIS PRVKŮ – Svítidla

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(ETAPA IV.)

##### **Zpracoval:** Ing. arch. Václav Hájek

V Hradci Králové, červenec 2017

**VÝPIS PRVKŮ – SVÍTIDLA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet kůsu** | | | **barva** | **pozn.** |
| **I. NP** | **II. NP** | **celkem** |
| **1** | svítidlo_01.jpg  Ø 380 x 65 mm | stropní svítidlo přisazené kruhové SITECO Posivo LED Flat  zdroj:  LED  *světelný výkon:*  1.600 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 8 | 8 | stříbrná |  |
| **2** | svítidlo_02.jpg  Ø 330 x 70 mm | stropní svítidlo přisazené kruhové ONE LIGHT The LED Slim Plafo Range Round  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  1.797 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 7 | 7 | bílá matná |  |
| **3** | 180 x 70 x 65 mm | nástěnné svítidlo SELUX Memo LED  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  840 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 16 | 16 | bílá matná |  |
| **4** | svítidlo_04.jpg  590 x 40 x 73 mm | nástěnné svítidlo TAL 2U Wall Dimmable  *zdroj:* LED  *světelný výkon:*  2.200 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 6 | 6 | bílá matná |  |
| **5** | svítidlo_05_1.jpg  Ø 125 x 336 mm | nástěnné bodové svítidlo TAL Scoop Hit 70  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  6.600 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 2 | 2 | bílá matná |  |
| **6** | svítidlo_06.jpg  1 500 x 80 x 90 mm | stropní závěsné svítidlo LUG Volica LED, závěs Mini  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  4.550 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 59 | 59 | světle šedá |  |
| **7** | svítidlo_06.jpg  2 400 x 80 x 90 mm | stropní závěsné svítidlo LUG Volica LED - sestava, závěs Mini  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  3.600 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 3 | 3 | světle šedá |  |
| **8** | Untitled-2.jpg  Ø 1 450 x 120 mm | stropní závěsné svítidlo kruhové SELUX Cyclone 4 SL LED  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  10.440 lm  *teplota:*  3.000 K | - | 1 | 1 | antracitová |  |
| **10** | 2.jpg  15 x 6 mm | LED pásek bílý v hliníkové liště, zalitý IP50, 120 LED/m  *výkon:*  9,6 W/m  *teplota:*  3.000 K | - | 3 m | 3 m | stříbrná, překryv mléčný |  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo_celek | Atelier Hájek, Pavla Hanuše 233, 500 02 Hradec Králové  tel.: 603 310 003 | 776 462 742 | www.atelierhajek.cz  e-mail: martin-hajek@post.cz | vaclav-hajek@post.cz |

## Investor: Město Český Brod

náměstí Husovo 70, Český Brod

# Stavba: Stavební úpravy budovy čp. 1

na parcele číslo st. 7 v Českém Brodě

#### VÝPIS PRVKŮ – ZTI

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(ETAPA IV.)

##### **Zpracoval:** Ing. arch. Václav Hájek

V Hradci Králové, červenec 2017

**VÝPIS PRVKŮ – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet kůsu** | | | **barva** | **pozn.** |
| **I. NP** | **II. NP** | **celkem** |
| **1** | http://img.jika.cz/Photos/JIKA/MIO/311711/Large/View__/3_1171_1P_%23%23__B0_L6.jpg  510 x 340 x 110 mm | umyvadlo MRAMORIT Brazil integrované do desky, umělý mramor, deska tl. 180 mm  *baterie:*  stojánková JIKA Mio 169 mm  *sifon:*  umyvadlový sifon JIKA Mio | - | 3 | 3 | umyvadlo bílé odstín Uni Glanz Alpinweiss, baterie chrom, sifon chrom | rozměr desky dle kótování a zaměření skutečných rozměrů |
| **2** | 500 x 410 mm | umyvadlo JIKA Deep s otvorem pro baterii, keramické, nástěnné  *baterie:*  stojánková JIKA Mio 169 mm  *sifon:*  umyvadlový sifon JIKA Mio | - | 1 | 1 | umyvadlo bílé, baterie chrom, sifon chrom |  |
| **3** | 360 x 530 x 430 mm | WC závěsné JIKA Mio-N, keramické  *sedátko:*  JIKA Mio-N Softclose, duroplast  *tlačítko splachování:*  GEBERIT Sigma10 bezdotykové | - | 4 | 4 | WC bílé, sedátko bílé, tlačítko lesklý chrom |  |
| **4** | http://img.jika.cz/Photos/JIKA/GOLEM/843060/Large/View__/8_4306_0P_%23%23__B0_L6.jpg  305 x 340 x 535 mm | pisoár JIKA Golem s radarovým senzorem, keramický, radarová elektronika na montážní liště | - | 1 | 1 | bílý | napájení 24V |
| **5** | 435 x 500 x 400 mm | závěsná výlevka JIKA Mira, keramická s plastovou mřížkou  *baterie:*  nástěnná JIKA Talas 210 mm | - | 1 | 1 | výlevka bílá, baterie chrom |  |