**Interiérové vybavení č. p. 1**

**Atypické prvky – popis**

**1. HLAVNÍ VÝPŮJČNÍ PULT + STŮL NAHRAZUJÍCÍ PARAPET**

Stolové desky výpůjčního pultu jsou vyrobeny z materiálu lamino Egger Halifax H1180 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180\_37). Desky jsou tuplované, tzn. Tl. 37,2 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Desky jsou přišroubované ke kovovému podnoží.

Sestava stolových desek je zakončena svislou tuplovanou deskou, ve střední části jsou pevná záda z materiálu lamino Egger Halifax H1180. Do stolových desek jsou zabudovány černé kovové průchodky na kabely. Pod stoly na svislých rovných plochách jsou umístěny zásuvkové bloky pro povrchovou montáž v černém provedení. Pro každé pracoviště 4 ks. A jsou připojeny na připravené elektroinstalace.

Stolová deska nahrazující parapet je také vyrobena z materiálu lamino Egger Halifax H1180 tl. 37,2 mm, do plochy je zabudovaná černá větrací mřížka o délce 80 cm.

Kovové podnoží je svařené z jeklových profilů 40x40x3 mm, spojené příčnými luby. Konstrukce je povrchově upravena vypalovaným lakem v odstínu černá RAL 9005. Nohy jsou zakončeny nábytkovým kluzákem se závitem, který umožňuje ladit výšku stolu. Pogumovaná spodní část zamezí poškrábání podlahy.

Přední zaoblené opláštění výpůjčního pultu je tvořeno dvěma materiály. Tmavá spodní část u podlahy do výšky 600 mm je vyrobena z materiálu lamino Chromix bronz F642 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642\_16?country=CZ), o síle materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Nosná konstrukce přední rovné části opláštění je tvořena tuplovanými stojkami - lamino Chromix bronz F642, hrany ABS ve stejném dekoru.

Čelní strana je vyrobena z MDF desky zpevněné lamelami, povrchová úprava černý polyuretanový třísložkový lak v odstínu RAL 9005, který slouží jako podklad pro finální vrstvu povrchové úpravy. Horní vrstvu tvoří lamino Chromix bronz F642, tuplovaná deska, hrana ABS ve stejném dekoru.

Zaoblenou dolní tmavou část tvoří konstrukce z latí, opláštěná prořezávanou MDF 8 mm z obou stran, rádius zaoblení dle výkresů. Povrchová úprava černý polyuretanový lak RAL 9005 slouží opět jako podklad pro finální vrstvu povrchové úpravy.

Celá spodní část zaobleného výpůjčního pultu je opláštěna dekorovanou hranou ABS Chromix bronz F642 104/0, tloušťka 8 mm v horizontálních pruzích. Lepeno kontaktním lepidlem.

Vrchní světlou část pultu tvoří lakovaná MDF odstín Kašmír NCS S 2005 – Y 60R. Svislé boční stojky jsou z tuplovaného materiálu a jsou spojené s vrchní deskou na lamelový nebo kolíkový spoj.

Zaoblená horní část opláštění výpůjčního pultu je vyrobena z prořezávané MDF, lepené ze dvou vrstev a tvarované dle požadovaného rádiusu ve vizualizaci. Všechny hrany jsou zaoblené s rádiusem 5 mm.

**CENA:**

Materiál a výroba desek-dub Halifax ,- Kč

Materiál a výroba opláštění pultu-lamino Chromix bronz ,- Kč

Materiál a výroba opláštění pultu-lakovaná MDF-černá v četně ohýbané části

,- Kč

Materiál a výroba opláštění pultu-lakovaná MDF-světlá část ,- Kč

Materiál a aplikace dekorační ABS Chromix bronz ,- Kč

Kovové podnoží ,- Kč

Kování-průchodky, mřížky, spojovací kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**2. KNIHOVNA VÝPŮJČEK**

Knihovna výpůjček je vyrobena převážně z materiálu lamino Egger Halifax H1180 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180\_37) o síle materiálu 18 mm, hrana ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Jedná se o korpusy spodní i vrchní části, police spodní uzavíratelné části, dvířka a pevná záda knihovny.

Půda spodní části je vyrobena z materiálu tuplovaného s příslušnou hranou ve stejném dekoru.

Konstrukce korpusu je sesazena kolíkovými spoji. Záda jsou připojena na konstrukci lamelovými spoji. Korpus stojí na rektifikačních soklových nožičkách, nábytkových kluzácích se závitem, který umožňují ladit výšku nábytku a které jsou finálně zakryté soklem.

Pevné police v otevřené části jsou vyrobeny z materiálu lamino Chromix bronz F642 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642\_16), síla materiálu 18 mm, hrany ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Volné police za dvířky jsou variabilní na kovových nosičích. Spodní dvířka jsou uzamykatelná nábytkovými zámky. Kování dvířek Blum.

Kování zámků a úchytek je v černém provedení, počet a typ je uveden zvlášť v položkovém rozpočtu.

**CENA:**

Materiál a výroba korpusů a dvířek-dub ,- Kč

Materiál a výroba polic-chromicx bronz ,- Kč

Kování-panty, zámky, spojovací kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**3. KNIHOVNA NA PERLY**

Knihovna na perly je vyrobena převážně z materiálu lamino Egger Halifax H1180 (https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180\_37), síla materiálu 18 mm, hra-na ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Jedná se o korpusy spodní i vrchní části, police spodní uzavíratelné části, dvířka a pevná záda knihovny. Půda spodní části je vyrobena z materiálu tuplovaného s příslušnou hranou ve stejném dekoru.

Konstrukce korpusu je sesazena kolíkovými spoji. Záda jsou připojena na konstrukci lamelovými spoji. Korpus stojí na rektifikačních soklových nožičkách (nábytkových kluzácích se závitem), které umožňují ladit výšku nábytku a které jsou finálně zakryté soklem.

Pevné police v otevřené části, dna, boky a čela zásuvek jsou vyrobeny z materiálu lamino Chromix bronz F642 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>), síla materiálu 18 mm, hrany ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Volné police za dvířky jsou variabilní na kovových nosičích. Spodní dvířka nejsou uzamykatelná. Úchytky jsou v černém provedení, jejich počet a typ je uveden zvlášť v položkovém rozpočtu.

Zásuvky jsou konstrukčně sesazeny lamelovými spoji. Přední čelo je vyrobeno z materiálu lamino Chromix bronz F642, do kterého je v drážce zasunuto sklo o síle 4 mm. Kování zásuvek a dvířek Blum.

**CENA:**

Materiál a výroba korpusů a dvířek-dub ,- Kč

Materiál a výroba polic a šuplat ,- Kč

Kování včetně skla ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**4. KNIHOVNA VELKÁ ÚSTŘEDNÍ – KNIHA**

Velká ústřední knihovna je vyrobena ze tří materiálů.

Konstrukce a hlavní vertikální stojky jsou vyrobeny z lamino Egger Bílošedá U775 (<https://www.egger.com/cs/search-result?text=U775&country=CZ>).

Materiál je tuplovaný tl. 36 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru.

Pevná záda jsou vyrobena z lamina Egger Chromix bílý F637 síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>).

Pevné police jsou vyrobeny z materiálu lamino Chromix bronz F642 síla materiálu 18 mm, s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>).

Police jsou konstrukčně spojeny se svislými stojkami kolíkovými spoji, záda přišroubována vruty. Celá konstrukce je spojena s regálem na časopisy, který celému prvku zajištuje stabilitu.

**CENA:**

Materiál a výroba boků-lamino světlé ,- Kč

Materiál a výroba pevných zad-lamino chromix bílý F637 ,- Kč

Materiál a výroba pevných polic-chromix bronz ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**5. KNIHOVNA VELKÝ SÁL KNIHOVNY - LAVICE PŘED VÝPŮJČNÍ**

Konstrukce lavice je vyrobena z pevného deskového materiálu a masivního dřeva.

Lavice je polstrovaná středně tvrdou pěnou.

Textilní potah v barvě světle šedá, semišový povrch odpuzující vodu, 9 % PES 3 % NY, počet zátěžových otáček 90 000, nohy jsou z pasivního dřeva v barvě černé, opěrný panel je členěn svisle, jedná se o sešívané pruhy potahové látky, záda lavice jsou čalouněna stejnou potahovou látkou jako pohledová strana.

U vstupu do místnosti je lavice přisazena ke stěně, kde jsou umístěny zásuvky datové a elektro. V konstrukci lavice je nutné vytvořit dutý prostor, který umožní přístup k těmto elektroinstalacím a napojení do studijního pultu.

**CENA:**

Materiál a výroba korpusu ,- Kč

Materiál a polstrování lavice ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**6. STUDIJNÍ PULT + PULTOVÝ STŮL NAHRAZUJÍCÍ PARAPET**

Studijní pult a stůl navazující na okno v místě parapetu je vyroben z materiálu lamino Egger Halifax H1180 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>).

Desky jsou tuplované, tzn. tl. 37,2 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Desky jsou přišroubované ke kovovému podnoží.

Do desky stolu jsou zabudovány černé kovové průchodky na kabely a zásuvky. Typ zásuvek do pracovní desky je uveden zvlášť v položkovém rozpočtu.

Stolová deska nahrazující parapet je také vyrobena z materiálu lamino Egger Halifax H1180 tl. 37,2 mm, do plochy je zabudovaná černá větrací mřížka o délce 80 cm.

Kovové podnoží je svařené z ocelových profilů hranol průměr 4x4 cm, spojené příčnými luby. Konstrukce je povrchově upravena vypalovacím lakem odstín černá RAL 9005. Nohy jsou zakončeny nábytkovým kluzákem se závitem, který umožňuje ladit výšku stolu. Pogumovaná spodní část zamezí poškrábání podlahy.

**CENA:**

Materiál a výroba desek-dub ,- Kč

Materiál a výroba kovového podnoží ,- Kč

Kování - průchodky, bloky, mřížky ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**7. AUDIOKNIHOVNA**

Knihovna určena pro ukládání audionahrávek a cenné regionální literatury je vyrobena převážně z materiálu lamino Egger Halifax H1180 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>), hrana ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Jedná se o korpusy spodní i vrchní části, police spodní uzavíratelné části, dvířka a pevná záda knihovny.

Půda spodní části je vyrobena z materiálu tuplovaného s příslušnou hranou ve stejném dekoru.

Konstrukce korpusu je sesazena kolíkovými spoji. Záda jsou připojena na konstrukci lamelovými spoji. Korpus stojí na ratifikačních soklových nožičkách, (nábytkových kluzácích se závitem), které umožňují ladit výšku nábytku a jsou finálně zakryté soklem.

V místě, kde bude umístěn výpůjční katalog instalovaný na stěně, je nutné vytvořit u stěny prostup pro kabely a připojení. Tento detail se musí zohlednit i při konstrukci zad komody, aby byl zachován přístup k zásuvkám za nábytkovou sestavou.

Pevné police v otevřené části jsou vyrobeny z materiálu lamino Chromix bronz F642 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>),síla 18 mm, s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Ve vrchní části jsou prosklená dvířka zavěšena na kovových černých pantech. Volné police za dvířky jsou variabilní na kovových nosičích. Spodní dvířka nejsou uzamykatelná. Úchytky jsou v černém provedení, jejich počet a typ je uveden zvlášť v položkovém rozpočtu. Kování spodních dvířek je od firmy Blum.

**CENA:**

Materiál a výroba korpusů a dvířek-dub ,- Kč

Materiál a výroba polic-chromix bronz ,- Kč

Kování včetně skla ,- Kč

Montáž a doprava ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**8. MALÝ MOBILNÍ PULT NA ATYPICKÉ SEŠITOVÉ FORMÁTY**

Malý mobilní pult je vyroben ze dvou materiálů. Boky jsou vyrobeny z materiálu lamino Chromix bronz F642 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Horní díl a celé zásuvky s vnitřním dělením jsou vyrobeny z lamina Egger Kašmírově šedá U702 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/U7021_9>), síla materiálu s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Kování zásuvek Blum. Konstrukčně jsou zásuvky sesazeny lamelovými spoji. Zásuvkový box je opatřen nábytkovými kolečky pro snadnou obsluhu.

**CENA:**

Materiál a výroba korpusů a částí- Chromix bronz ,- Kč

Materiál a výroba pohledových ploch a šuplat-lamino kašmír ,- Kč

Kování ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**9. PULT POD VÝPŮJČNÍ KATALOG**

Malý pult pod výpůjční katalog je vyroben z materiálu lamino Chromix bronz F642 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru.

Horní deska pultu je vyrobena z materiálu tuplovaného s příslušnou hranou ve stejném dekoru.

Pult je přisazen a zafixován na vystupující pilíř. Nad ním je umístěn výpůjční katalog instalovaný na stěně. Je nutné vytvořit prostup pro kabely a připojení u stěny. Tento detail se musí zohlednit i při konstrukci zad.

**CENA:**

**Materiál a výroba ,- Kč**

**10. MALÝ PŘÍDAVNÝ STŮL - OBLOUK KE KANCELÁŘSKÉMU STOLU**

Malý přídavný stůl je doplněním kancelářské sestavy, která je z původního vybavení kanceláří. Deska stolu je vyrobena z lamina Egger Chromix bílý F637 síla materiálu 36 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>).

Deska bude nainstalována na vybraném podnoží uvedeném v položkovém rozpočtu.

**CENA:**

**Materiál a výroba ,- Kč**

**11. PÓDIUM - 3 STUPNĚ, OLIŠTOVÁNÍ TAPETY, MASIVNÍ RÁM OBRAZU S LED OSVĚTLENÍM**

Velké pódium voddělení teenagerů je rozděleno na tři stupně.

Každý stupeň je konstrukčně tvořen jako samostatný „blok“ s boky a čtyřmi vnitřními žebry, dnem a pevnými zády. Jednotlivé segmenty jsou k sobě vzájemně přišroubovány. Tato konstrukce zajistí dostatečnou nosnost a stabilitu celého prvku. Materiál vnitřní konstrukce jsou desky MDF bez povrchové úpravy o síle 18 mm. Konstrukce je sesazena kolíkovými spoji.

Pohledové krajní části jsou vyrobeny z deskového masivního materiálu - bio desky smrk síly 18 mm, spojeny jsou lamelovými spoji. Povrchová úprava polyuretanový lak bezbarvý mat.

Střední pohledové části jsou vyrobeny z lakovaných MDF desek o síle 18 mm v odstínu RAL 7012 Basalt grey.

V prvních dvou stupních jsou z čelní strany osazeny čtyři zásuvky s krytkou pro při-pojení a vypínač pro LED nasvícení obrazu. Při kalkulaci je nutné počítat se zapojením těchto elektro doplňků. Celé pódium kopíruje atypický tvar zdi. Celý objekt je nutné zaměřit po stavebních úpravách.

Kontrastní ohraničení tapety v nově vytvořeném výklenku je tvořeno dřevěnou smrkovou lištou tvaru L, průměr 30 x 30 mm, povrchová úprava polyuretanový lak mat RAL 9005.

Rám zrcadla je vyroben ze smrkového dřeva, povrchová úprava polyuretanový lak mat RAL 9005. Na vnitřní straně rámu je osazen zanořený led pásek, který efektně nasvěcuje celý motiv obrazu.

**CENA:**

Materiál a výroba pohledových částí-biodeska smrk ,- Kč

Materiál a výroba pomocných konstrukčních částí-MDF surová ,- Kč

Materiál a výroba pohledových částí-lakovaná MDF ,- Kč

Zrcadlo v rámu s led osvětlením, olištování ,- Kč

Elektrozásuvky ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**12. POLICE NAD KANCELÁŘSKÝMI STOLY A NAD SERVISNÍ PULT**

Police jsou doplněním celé sestavy nad servisním pultem. Jsou vyrobeny z materiálu Egger Halifax H1180 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>).

Police jsou tuplované, tzn. tl. 37,2 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Desky jsou přišroubované na černé kovové konzole a osazeny dle vizualizace do stěny nad servisní pult. Typ konzole a jejich počet jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

**CENA:**

**Materiál a výroba ,- Kč**

**13. PODIUM MALÉ SE ZÁSUVKAMI, KNIHOVNA NA LEPORELA - VĚŽ**

Malé dvoustupňové pódium do dětského oddělení v designu postele je konstrukčně tvořeno jednotlivými „bloky“ s pevnými zády, které jsou k sobě sešroubované. Vrchní deska i konstrukce pódia je vyrobena z masivní smrkové bio desky o síle 18 mm. Celá konstrukce je sesazena kolíkovými a lamelovými spoji. Tento typ konstrukce zajistí dostatečnou nosnost a stabilitu celého prvku. Povrchová úprava polyuretanový lak, bezbarvý mat.

Vrchní schod pódia je nasazen na spodní velkou část pomocí lamelového spoje.

Vrchní pohledové desky podia kopírují tvar nepravidelné zdi místnosti. Objekt je nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti.

Zásuvky ve spodní části pódia jsou vyrobeny z lamina Egger Bílošedá U775, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/search-result?text=U775&country=CZ>) s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Z tohoto materiálu je celý korpus - boky, záda i pevné dno zásuvek je konstrukčně spojeno s lamelami, V čele každé zásuvky je zafrézovaná hranová úchytka v černé barvě. Typ úchytky a jejich počet jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Zásuvky jsou opatřeny nábytkovými kolečky pro snadnou obsluhu.

Knihovna na leporela „Věž“ je vyrobena ze čtyř materiálů.

Boky knihovny a dno Věže jsou vyrobeny z lamina Egger Chromix bílý F637, síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>).

Horní lem Věže z materiálu lamino Chromix bronz F642 síla 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>) s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Střecha Věže je vyrobena z lakované MDF odstín Kašmír NCS S 2005 – Y 60R.

Vnitřní police a pevná záda z masivní z materiálu lamino Egger Halifax H1180, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>), s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Okénko ve střední části knihovny je vsazeno mezi police. Je vyrobeno z materiálu lamino Egger Bílošedá U775, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/search-result?text=U775&country=CZ>) s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Okénko má naložené orámování, které vystupuje reliéfně před ostatní police. Stejné zpracování masivního rámečku je na vnitřní straně. Konstrukce okénka je spojena na kolíky.

Zadní stojka domečku je posazená na podium, s přední knihovnou ji spojuje horní svlak. Střecha domečku je spojena na lamely, ke zdi kotveno pomocí masivních hranolů.

**CENA:**

Materiál a výroba částí pódia a domečku-biodeska smrk ,- Kč

Materiál a výroba částí podia a domečku-lamino chromix ,- Kč

Materiál a výroba částí podia a domečku-lamino bílá ,- Kč

Materiál a výroba části domečku-lamino Halifax - Kč

Materiál a výroba částí domečku-lakovaná mdf ,- Kč

Materiál pomocné konstrukce věže ,- Kč

Kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**14. POSTEL DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**

Postel v dětském oddělení je vyrobena z tuplovaného lamina Egger Kašmírově šedá U702, síla 36 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/U7021_9>), s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Deska tvoří pevná opěrná záda postele.

Knihovna na opačné straně uzavírá pódium a vytváří tak dojem postele. Obě části jsou spojeny pěti příčnými skrytými tuplovanými luby, na které je přišroubována tuplovaná vrchní deska tvořená ze dvou kusů. Materiál lamino Egger Kašmírově šedá U702, s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Čalounění je pak připevněno na celou konstrukci samostatně.

Knihovna v přední části je vyrobena z tuplovaného lamina Egger Kašmírově šedá U702, síla 36 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/U7021_9>), s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Boky, půda i dno jsou sesazeny kolíkovými spoji.

Střední příčky a pevná záda knihovny tvoří lamino dub Halifax H1185, síla 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>).

Okénko ve střední části knihovny je vsazeno mezi police a je vyrobeno z materiálu lamino Egger Bílošedá U775, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/search-result?text=U775&country=CZ>), s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Okénko má naložené orámování, které vystupuje reliéfně před ostatní police.

**CENA:**

Materiál a výroba-tuplované lamino-Kašmír ,- Kč

Materiál a výroba částí-lamino dub Halifax ,- Kč

Materiál a výroba částí-lamino-bílá ,- Kč

Čalouněné části pódia ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**15. VĚŠÁK VĚTVE + DESKA**

Obkladová deska stěny s věšáky je vyrobena z lamina Egger Chromix bílý F637, síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>). Na desce jsou připevněny věšáky. Typ věšáků, počet a jejich umístění jsou uvedeny v položkovém rozpočtu a ve vizualizaci. K desce je připojený bok, který kryje nerovnost stávající zdi. Objekt je nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti.

**CENA:**

**Materiál a výroba obkladové desky včetně montáže ,- Kč**

**16. REGÁL NA BATOHY**

Atypicky tvarovaný regál na batohy je vyroben ze dvou materiálů. Vertikální příčky knihovny tvoří lamino dub Halifax H1185 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>), síla materiálu 36 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru.

Pevná záda lamino dub Halifax H1185 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Police jsou vyrobeny z materiálu lamino Chromix bronz F642, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>) s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Konstrukce je sesazena kolíkovými spoji.

Typ a počet háčků na oblečení v černé barvě jsou uvedeny v položkovém rozpočtu a vizualizaci.

Objekt je nutné zaměřit po stavebních úpravách.

**CENA**

Materiál a výroba- lamino Halifax ,- Kč

Materiál a výroba-lamino chromix bronz ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**17. PULT POD VÝPŮJČNÍ KATALOG**

Pult pod výpůjční katalog je vyroben z lamina Egger Chromix bílý F637, síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>). Podsazený lub stolu kryje nasazení nohou a přímý pohled na radiátor.

Pult stojí na výškově nastavitelných hranatých nohách v černém provedení o rozměru 60x60 mm s nosností min. 80 kg. Základní výška nábytkové nohy je 700 mm, vysunutím směrem nahoru ji lze nastavit až na 1100 mm. Toto nastavení umožňuje reagovat na výšku radiátoru.

Pult je přisazen a zafixován na zeď. Nad pultem je umístěn výpůjční katalog instalovaný na stěně. Je nutné vytvořit prostup pro kabely a připojení. Tento detail se musí zohlednit i při konstrukci zadní hrany stolu. Do plochy pultu je vsazena černá mřížka o délce 100 cm umožňující prostup tepla z radiátoru.

**CENA**

Materiál a výroba - lamino Chromix bílý ,- Kč

Kování-nohy, mřížka ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**18. VÝPŮJČNÍ PULT DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**

Stolové desky výpůjčního pultu jsou vyrobeny z materiálu lamino Egger Halifax H1180 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>). Desky jsou tuplované, tzn. tl. 37,2 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Desky jsou přišroubované ke kovovému podnoží.

Sestava stolových desek je zakončená svislou tuplovanou deskou.

V přední rovné části jsou pevná záda z materiálu lamino Egger Halifax H1180. Obloukové zakřivení tvoří MDF 8 mm z obou stran, rádius zaoblení dle výkresů. Povrchová úprava polyuretanový lak NCS odstín Kašmír NCS S 2005 – Y 60R, slouží opět jako podklad pro finální vrstvu povrchové úpravy.

Ta je tvořena dekorovanou hranou ABS Halifax H1185/0,8 mm v horizontálních pruzích. Lepeno kontaktním lepidlem.

Do stolových desek jsou zabudovány černé kovové průchodky na kabely. Pod stolem na svislé rovné ploše jsou umístěny zásuvkové bloky pro povrchovou montáž černém provedení 4 ks. A jsou připojeny na připravené elektroinstalace.

Kovové podnoží je svařené z ocelových profilů hranol průměr 4x4 cm, spojené příčnými luby. Konstrukce je povrchově upravena vypalovacím lakem, odstín černá RAL 9005. Nohy jsou zakončeny nábytkovým kluzákem se závitem, který umožňuje ladit výšku stolu. Pogumovaná spodní část zamezí poškrábání podlahy.

Přední zaoblené opláštění výpůjčního pultu je tvořeno opět dvěma materiály.

Světlá spodní část u podlahy do výšky 600 mm je vyrobena z z lamina Egger Chromix bílý F637, síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>).

Nosná konstrukce přední rovné části opláštění je tvořena tuplovanými stojkami - lamino Chromix bílý F637, hrany ABS ve stejném dekoru.

Čelní světlá strana je vyrobena z MDF desky zpevněné lamelami, povrchová úprava světlý lak, odstín Kašmír NCS S 2005 – Y 60R, který slouží jako podklad pro finální vrstvu povrchové úpravy. Horní půdu tvoří lamino Chromix bílý F637, tuplovaná deska, hrana ABS ve stejném dekoru.

Zaoblenou část tvoří konstrukce z latí, opláštěná prořezávanou MDF 8 mm z obou stran, rádius zaoblení dle výkresů. Povrchová úprava světlý lak odstín Kašmír NCS S 2005 – Y 60R slouží opět jako podklad pro finální vrstvu povrchové úpravy.

Celá spodní část zaobleného výpůjčního pultu je opláštěna dekorovanou hranou ABS Chromix bílý F637 104/0,8 mm v horizontálních pruzích. Lepeno kontaktním lepidlem.

Vrchní část pultu tvoří lakovaná MDF deska. Svislé boční stojky jsou z tuplovaného materiálu a jsou spojeny s vrchní deskou na lamelový nebo kolíkový spoj.

Všechny hrany jsou zaoblené. Vše povrchově upraveno lak černý odstín RAL 9005.

**CENA**

Materiál a výroba-dub Halifax ,- Kč

Materiál a výroba-lamino chromix bílý ,- Kč

Materiál a výroba opláštění pultu-MDF lak světlý ,- Kč

Materiál a výroba vrchní části pultu-MDF lak tmavý ,- Kč

Materiál a výroba opláštění pultu-dekorační ABS ,- Kč

Kovové podnoží ,- Kč

Kování-průchodky, elektrozásuvky, spojovací kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**19. PULT POD VÝPŮJČNÍ KATALOG + OLIŠTOVÁNÍ TAPETY**

Pult pod výpůjční katalog je vyroben z lamina Egger Chromix bílý F637, síla materiálu 18 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F637_16>). Přední podsazený lub kryje nasazení nohou.

Pult stojí na hranatých nohách v černém provedení o rozměru 60x60 mm. Do desky stolu jsou zabudovány černé kovové průchodky na kabely. Pult je přisazen a zafixován do výklenku. Svým tvarem kopíruje tvar výklenku. Objekt je nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti.

Kontrastní ohraničení tapety v nově vytvořeném výklenku je tvořeno dřevěnou lištou RAL 9005.

**CENA**

Stolová noha hranatý design. Materiál hliník, barva černá matná ,- Kč.

Materiál a výroba-lamino Chromix bílý ,- Kč

Kování-nohy, průchodky ,- Kč

Olištování-smrk lišta, lakováno do RAL ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**20. OBLOŽENÍ STĚNY ZA BOTNÍKEM A VĚŠÁKEM**

Obkladová deska stěny s věšáky je vyrobena z lamina Egger Halifax H1180, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H1180_37>) s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Na desce jsou připevněny věšáky. Typ věšáků, počet a jejich umístění jsou uvedeny v položkovém rozpočtu a ve vizualizaci. K desce je připojen bok, který kryje nerovnost stávající zdi. Objekt je nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti.

**CENA**

**Materiál a výroba-dub Halifax ,- Kč**

**21. VÝSTAVNÍ PARAVAN S ŠATNOU**

Paraván opticky kryje pohled do sektoru uzamykatelných boxů a malé šatny. Konstrukce je vyrobena z masivních hranolů, průřez 80 x 80 mm, s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem antracit RAL 7016.

Vertikální deska je vyrobena z lamina Egger Kašmírově šedá U702 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/U7021_9>), síla materiálu 36 mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru.

Na přední stěně jsou na háčky osazeny čtyři výstavní rámy, které jsou uvedeny zvlášť v položkovém rozpočtu.

Na zadní straně panelu je rozmístěno 13 háčků, typ je uveden v položkovém rozpočtu.

Nástěnný panel je také vyroben z materiálu lamino Egger Kašmírově šedá U702 síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/U7021_9>), s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Na přední straně panelu je rozmístěno 7 háčků, typ je uveden v položkovém rozpočtu.

**CENA**

Materiál a výroba masivní lakované konstrukce ,- Kč

Materiál a výroba desek-lamino kašmír ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**22. UZAMYKATELNÉ BOXY**

Uzamykatelné boxy jsou vyrobeny ze dvou materiálů. Korpus, vnitřní police a dno se soklem z materiálu lamino Chromix bronz F642, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>). s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Půda z materiálu lamino Chromix bronz F642 síla materiálu 36 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/F642_16>), s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru.

Dvířka jsou vyrobena z lamina Egger Kašmírově šedá U702, síla materiálu 18 mm (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/U7021_9>) s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru. Dvířka jsou uzamykatelná nábytkovými zámky. Kování dvířek od firmy Blum. Typy úchytek a zámků jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Korpus stojí na rektitifikačních soklových nožičkách, (nábytkových kluzácích se závitem), které umožňují ladit výšku nábytku a které jsou finálně zakryty soklem. Konstrukce je sesazena kolíkovými spoji.

Objekt vyplňuje celý výklenek a je nutné prostor zaměřit po dokončení stavebních úprav.

**CENA**

Materiál a výroba-lamino chromix bronz , - Kč

Materiál a výroba-lamino kašmír , - Kč

Kování-panty, zámky, úchytky, spojovací kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**23. KAVÁRNA PULT**

Pult kavárny je tvořen ze dvou částí. Předním prodejním pultem a zázemím pultu s kupeckým regálem.

Přední prodejní pult je tvořen z několika materiálů. Vrchní deska prodejního pultu je vyrobena z masivní dubové spárovky, síla materiálu 40 mm, broušeno a povrchově ošetřeno tvrdým voskovým olejem Osmo 3065 Original polomat.

Spodní skříňky prodejního pultu směřující do zázemí jsou vyrobeny z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Konstrukce je tvořena kolíkovými spoji, korpusy stojí na rektifikačních soklových nožičkách, zaklopené soklovou lištou, volné police na kovových nosičích, zásuvky Blum s kovovými bočnicemi, kovové černé úchytky. Typ úchytky a jejich počet jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Dvířka jsou vyrobeny z materiálu Dub Halifax cínový H3176 ST37 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru, kování panty Blum.

Opláštění pultu směrem do kavárny je tvořeno v krajních částech lakovanou MDF deskou, zaoblenou část tvoří prořezávaná MDF ohnutá pod požadovaným rádiusem. Oblá a pravá část pultu směřující do prostoru kavárny je ozdobena nalepenými lištami o průřezu 18/30 mm, lakované do RAL 7022 Umbra gray. Na určení přesného odstínu prosíme zkoušku barevnosti. Barva by se měla shodovat s novým povrchem repasovaného kupeckého regálu. Mezi lištovanými částmi jsou ustoupená záda zakrývající skřínky pultu tvořená z MDF desek nebo masivní smrkové spárovky natřené nátěrem San Marco, řada Luxury, odstín 0920.

Před tyto záda je vložen díl tvořený z masivního rámu, lakovaného do tmavé RAL, do kterého je pevně uchycena část kovového zábradlí. Rám je přichycen do horní desky a boků laťovaných částí.

**CENA PŘEDNÍHO PULTU**

Materiál a výroba masivní desky ,- Kč

Materiál a výroba skříněk-lamino ,- Kč

Opláštění pultu-lakovaná MDF ,- Kč

Opláštění pultu-lišty ,- Kč

Záda pultu-nátěr ,- Kč

Lakovaná masivní konstrukce pro mříž ,- Kč

Kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

Zázemí pultu je tvořeno spodními skříňkami. Korpusy jsou vyrobeny:

Dvířka z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Skříňky jsou tvořeny kolíkovými spoji a opatřeny rektifikačními soklovými nožičkami, zabudovanými lednicemi a myčkou. Dvě skříňky jsou osazeny zásuvkami Blum s kovovými bočnicemi, dvířka na panty Blum.

Část se zabudovaným dřezem je tvořena z pracovní desky Egger F028 St 89 Granit Vercelli antracitový (<https://www.demos-trade.cz/pracovni-deska-f028-st89-granit-vercelli-antracitovy-4100-600-38/>).

Dřez je antracitový dvojitý, Baterie je černá, s decentním designem viz. výčet zařizovacích předmětů

Za dřezem je na lakovaný skleněný obklad z odolného tvrzeného skla (odolné proti nárazu a teplu). Sklo je ze zadní strany lakované odstínem odpovídajícím barvě výmalby – RAL 9002 (grey white). Sklo je kotveno za pracovní deskou.

Typ dřezu je uveden v položkovém rozpočtu. Boky jsou tuplované v zadní části spojeny pevnou deskou a v přední části předním lubem, který pohledově zakrývá dřez a instalace.

Na sestavu spodních skříněk je usazen a přišroubován repasovaný kupecký regál.

**CENA ZADNÍHO PULTU**

Materiál a výroba skříněk-lamino ,- Kč

Materiál a výroba dvířek-lamino ,- Kč

Pracovní deska , - Kč

Kování ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**CELKEM PŘEDNÍ A ZADNÍ PULT ,- Kč**

**24. KAVÁRNA KOMODA NA CUVERT**

Komoda je vyrobena ze dvou materiálů. Vrchní deska je vyrobena z masivní dubové spárovky, síla materiálu 40 mm, broušeno a povrchově ošetřeno tvrdým voskovým olejem Osmo 3065 Original polomat, tak jako u výdejního pultu.

Materiál komody je tvořen z tmavé části a lamina Halifax H 3176, tl.18 mm.

Spodní dvířka a boky jsou vyrobeny z lamina Dub Halifax cínový H3176 ST37 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ>), síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Konstrukce je tvořena kolíkovými spoji, korpus stojí na rektifikačních soklových nožičkách a je zaklopen soklovou lištou, volné police jsou na kovových nosičích, kování zásuvek Blum s kovovými bočnicemi a černými kovovými úchytkami. Typ úchytky je uveden v položkovém rozpočtu.

**CENA**

Materiál a výroba korpusů a vrchní desky ,- Kč

Materiál a výroba dvířek ,- Kč

Kování ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**25. KAVÁRNA KNIHOVNA VÝKLENEK**

Police jsou doplněním celé sestavy nad servisním pultem. Jsou vyrobeny z materiálu Dub Halifax cínový H3176 ST37 (<https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ>).

Police jsou tuplované, tzn. tl. 37,2mm s hranou ABS 43/1 mm ve stejném dekoru. Desky jsou přišroubované na černé kovové konzole a osazeny dle vizualizace do stěny. U podlahy je osazený sokl ze stejného materiálu jako police. Typ konzole a jejich počet jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Objekty jsou nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti.

**CENA**

Materiál a výroba polic ,- Kč

Montáž ,- Kč

**CELKEM ,- Kč**

**26. KAVÁRNA KRYTY RADIÁTORŮ**

Kryty radiátorů v salonku kavárny jsou vyrobeny ze dvou materiálů. Dub Halifax cínový H3176 ST37 <https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ> síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Přední podsazený lub kryje konstrukci nohou. Do desky stolu jsou zabudovány černé kovové mřížky pro prostup tepla z radiátorů.

Kovové konstrukce podnoží je svařené z ocelových profilů hranol průměr 3 x 3 cm a je povrchově upravena vypalovacím lakem odstín černá RAL 9005. Nohy jsou zakončené nábytkovým kluzákem se závitem, který umožňuje ladit výšku krytu radiátoru. Pogumovaná spodní část zamezí poškrábání podlahy.

Svým tvarem kopíruje tvar špaletového výklenku okna. Kryty jsou přisazeny a zafixovány do výklenku, ale dají se odejmout pro potřebu revize topení

Objekty jsou nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti.

**CENA - Materiál a výroba-dub Halifax ,- Kč**