|  |  |
| --- | --- |
| logo_celek.jpg | adresa: Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové  tel.: 603 310 003, 776 462 742 | web: www.atelierhajek.cz  e-mail: m\_hajek@volny.cz, vaclav-hajek@post.cz |

## Investor: Město Český Brod

náměstí Husovo 70, Český Brod

# Stavba: Podkrovní vestavba budovy čp. 1 na parcele č. st. 7 v Českém Brodě

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**architektonicko-stavební řešení**

#### D. 1. 16. VÝPIS PRVKŮ

##### **Zpracoval:** Ing. arch. Václav Hájek

V Hradci Králové, září 2023

**VÝPIS PRVKŮ – DVEŘE**

Rozměry dveří jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet** | **barva** | **pozn.** |
| **D1** | 201 | D55.jpg  1 800 x 2 300 mm | dvoukřídlé prosklené otvíravé dveře ve skleněné příčce,  požární odolnost EI 30 DP1 – C (viz PBŘ)  *kování:*  panty pro hliníkové dveře, samozavírač s kluznou lištou např. MP Kování TS 3000, vnitřní strana: panikové madlo např. SÜDMETALL ÜBar, vnější strana: rozetová klika např. M&T Promo, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou | 1 | rám černý matný RAL 9005, čiré bezpečnostní sklo, kování a samozavírač černé matné RAL 9005, klika a madlo nerez | nové |
| **D2** | 201  203 | D1-90N.jpg  900 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi, požární odolnost EW 30 DP3 – C (viz PBŘ)  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 2 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D3** | 203 | D1-90N.jpg  900 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi, požární odolnost EW 30 DP3 – C (viz PBŘ)  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D4** | 204 | D1-90N.jpg  900 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D5** | 201 | D1-90N.jpg  900 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D6** | 201 | D1-70N.jpg  700 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo |  | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D7** | 201 | D1-70N.jpg  700 x 2 300 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D8** | 207 | D1-70N.jpg  700 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, levé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 1 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |
| **D9** | 206  210 | D1-70N.jpg  700 x 1 970 mm | plné dřevěné jednokřídlé dveře, pravé bezfalcové s jednoduchými obložkovými zárubněmi  *kování:*  kování pro bezfalcové dveře, nerezová rozetová klika M&T Promo | 2 | lak v odstínu slonová kost, kování nerez | nové |

**VÝPIS PRVKŮ – OKNA**

Rozměry oken jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet** | **barva** | **pozn.** |
| **O1** | 8 | O1.jpg  780 x 1 400 mm | dřevěné střešní okno kyvné, elektrické dálkové ovládání, včetně dřevěného systémového ostění  *zasklení:*  izolační trojsklo Uw= 1,1 | 8 | vnější strana měď, vnitřní strana transparentní lak, ostění polyuretanový nátěr v černém odstínu | nové |
| **O3** | 202 | O2.jpg  750 x 530 mm | dřevěné okno typu EURO otvíravé a sklopné, spárové větrání, celoobvodové kování + těsnění, vnitřní dřevěná parapetní deska  *kování:*  historizující mosazná klička  *zasklení:*  izolační dvojsklo Uw= 1,1 | 5 | transparentní lak | nové |

**VÝPIS PRVKŮ – ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY**

Rozměry prvků jsou pouze orientační.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **m.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet** | **barva** | **pozn.** |
| **Z1** | 201  203  204  205 | Z1.jpg  715 x 715 x 75 mm | revizní poklop, svařovaný ocelový pozinkovaný rám a poklop pro zadláždění, vnitřní rozměr 600 x 600 mm, provedení s těsněním, včetně kotvících prvků, požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení | 6 | - | - |
| **Z2** | 201 | Z2.jpg  4 350 x 40 x 1 000 mm | zábradlí schodišťové haly, ocelová konstrukce z pásoviny 40 x 10 mm, kotveno pod dlažbu | 4,35 m | černý matný nátěr RAL 9005 | - |

**VÝPIS PRVKŮ – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY**

Rozměry prvků jsou pouze orientační. Před zadáním do výroby je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů. Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci dodavatele.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet** | **barva** | **pozn.** |
| **K1** | K1.jpg  j. š. 150 mm | nástřešní žlab půlkruhový, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 120 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K2** | K2.jpg  j. š. 150 mm | střešní žlab půlkruhový, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 5,8 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K3** | K3.jpg  j. š. 150 mm | žlabové čelo, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 2 ks | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K4** | K4.jpg  j. š. 150 / 120 mm | žlabový kotlík, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 7 ks | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K5** | K5.jpg  j. š. 120 mm | koleno odpadového potrubí, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 22 ks | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K6** | K6.jpg  j. š. 120 mm | odtoková okapová roura, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 64 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K7** | K7_8.jpg  j. š. 150 mm | žlabový roh, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 9 ks | měď s povrchovou úpravou | vnější |
| **K8** | K7_8.jpg  j. š. 150 mm | žlabový roh, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 1 ks | měď s povrchovou úpravou | vnitřní |
| **K9** | K9.jpg  r. š. 770 mm | oplechování okapnice, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 120 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K10** | K10.jpg  r. š. 320 mm | oplechování okapnice, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 7,8 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K11** | K11.jpg  r. š. 240 mm | oplechování okapnice, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 7,8 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K12** | K12.jpg  j. š. 100 mm | mřížka proti hmyzu a ptákům, hliníkový plech, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 128 m | antracitový odstín | - |
| **K13** | K13.jpg  r. š. 275 mm | oplechování pod parapetem, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 3,7 m | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K14** | půdorysný rozměr  1 x 0,60 x 0,60 m  r. š. 220 mm | oplechování komínu, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 3 | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K15** | rozměr  1 x 1,86 x 3,70 m  r. š. 220 mm | oplechování sestavy střešních oken, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 2 | měď s povrchovou úpravou | - |
| **K16** | K16.jpg  r. š. 320 mm | kryt hřebene u střešních oken, měděný plech tl. 0,6 mm, včetně spojovacího a kotevního materiálu | 4,2 m | měď s povrchovou úpravou | - |

**VÝPIS PRVKŮ – OSVĚTLENÍ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet** | **barva** | **pozn.** |
| **1** | Untitled-2.jpg  Ø 1 150 x 72 mm | stropní závěsné svítidlo  MODUS Geo PL12000 kruhové  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  11 500 lm  *teplota:*  4 000 K | 4 | černá | zavěšeno ve výšce 2 300 mm |
| **2** | MODUSSPMI1500.jpg  Ø 240 x 87 mm | stropní svítidlo zápustné  MODUS SPMI1500  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  1 500 lm  *teplota:*  4 000 K | 10 | bílá | krytí IP43 |
| **3** | MODUS SPMI1000.jpg  Ø 190 x 78 mm | stropní svítidlo zápustné  MODUS SPMI1000  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  1 000 lm  *teplota:*  4 000 K | 11 | bílá | krytí IP43 |
| **4** | ALUMIA Larko.jpg  46 x 24 mm | zápustný profil s LED páskem  ALUMIA Larko, mléčný difuzor, voděodolný zrdoj  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  1 972 lm/m  *teplota:*  4 000 K | 8 m | bílá | osazeno do drážky v podhledu, LED zdroj nad podhledem, krytí IP54 |
| **5** | 05 - MODUS BRSB.jpg  Ø 480 x 132 mm | stropní a nástěnné svítidlo MODUS BRSB 3KO480V2/NDNZ  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  2 700 lm  *teplota:*  3 000 K | 11 | bílá | osazeno ve výšce 2 000 mm nad schodišťovým stupněm a 2 600 mm nad podlahou, svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem |
| **6** | svítidlo_06.jpg  1 485 x 66 x 100 mm | stropní závěsné svítidlo  MODUS HLP4000LKO  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  4 500 lm  *teplota:*  4 000 K | 13 | bílá | zavěšeno ve výšce 2 300 mm |
| **7** | svítidlo_09a.jpg  Ø 87 x 110 mm | lištový systém s bodovými svítidly  PHILIPS ST151T LED30S/930 WB BK  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  2 954 lm  *teplota:*  4 000 K | 44,3 m  29 ks | černá | osazeno ve výšce cca 3 150 mm |
| **8** | 8.jpg  1200 x 50 x 50 mm | nouzové stropní přisazené svítidlo MODUS EVO600  *zdroj:*  LED  *světelný výkon:*  5000 lm  *teplota:*  4000 K | 1 | černá | osazeno na spodní straně hambálku, svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem |
| **9a** | 9a.jpg  337 x 187 x 57 mm | nouzové přisazené svítidlo  MODUS INFINITY II B  *zdroj:*  LED  *výkon:*  2 W | 6 | bílé | svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem, piktogram PS27 (šipka) |
| **9b** | 9b.jpg  337 x 187 x 57 mm | nouzové přisazené svítidlo  MODUS INFINITY II B  *zdroj:*  LED  *výkon:*  2 W | 1 | bílé | svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem, piktogram PS61 (hydrant) |
| **9c** | 9c.jpg  337 x 187 x 57 mm | nouzové přisazené svítidlo  MODUS INFINITY II B  *zdroj:*  LED  *výkon:*  2 W | 5 | bílé | svítidlo vybaveno nouzovým zdrojem, bez piktogramu |

**VÝPIS PRVKŮ – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **tvar a rozměr** | **popis** | **počet** | **barva** | **pozn.** |
| **1** | http://img.jika.cz/Photos/JIKA/MIO/311711/Large/View__/3_1171_1P_%23%23__B0_L6.jpg  510 x 340 x 110 mm | umyvadlo MRAMORIT Brazil integrované do desky, umělý mramor, deska tl. 180 mm  *baterie:*  stojánková JIKA Mio 169 mm  *sifon:*  umyvadlový sifon JIKA Mio | 3 | umyvadlo bílé odstín Uni Glanz Alpinweiss, baterie chrom, sifon chrom | rozměr desky dle kótování a zaměření skutečných rozměrů |
| **2** | 500 x 410 mm | umyvadlo JIKA Deep s otvorem pro baterii, keramické, nástěnné  *baterie:*  stojánková JIKA Mio 169 mm  *sifon:*  umyvadlový sifon JIKA Mio | 1 | umyvadlo bílé, baterie chrom, sifon chrom |  |
| **3** | 360 x 530 x 430 mm | WC závěsné JIKA Mio-N, keramické  *sedátko:*  JIKA Mio-N Softclose, duroplast  *tlačítko splachování:*  GEBERIT Sigma10 bezdotykové | 2 | WC bílé, sedátko bílé, tlačítko lesklý chrom |  |
| **4** | http://img.jika.cz/Photos/JIKA/GOLEM/843060/Large/View__/8_4306_0P_%23%23__B0_L6.jpg  305 x 340 x 535 mm | pisoár JIKA Golem s radarovým senzorem, keramický, radarová elektronika na montážní liště | 1 | bílý | napájení 24V |
| **5** | SIKOSJMIVB23716.png  360 x 680 x 400 mm | WC kombinační JIKA Mio, keramické bílé s keramickou splachovací nádržkou  *sedátko:*  JIKA Mio-N Softclose, duroplast | 1 | WC bílé, sedátko bílé, tlačítko lesklý chrom |  |