**Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099 - ARCH**

**VZT**

**B. Zařízení vzduchotechniky**

01 – Vzduchotechnická jednotka (zařízení č.1)

referenční výrobek – DUOVENT 22.50, 2,05 m/s

02 – Vzduchotechnická jednotka (zařízení č.2)

referenční výrobek – Duovent Compact DV 5100 DCA KL G4+F7/M5 L TOP

03 – Vzduchotechnická jednotka (zařízení č.3)

referenční výrobek – Duovent Compact DV 5100 DCA KL G4+F7/M5 P TOP

04 – Tlumiče kulisové

referenční výrobek – Greif

05 – Protidešťové žaluzie

referenční výrobek – Mandík PDZM

06 – Textilní vyústky

referenční výrobek – Příhoda

07 – Vyústka pro kruhové potrubí

referenční výrobek – Mandik VNKM

08 – Anemostat

referenční výrobek – Mandik VVM

09 – Vyústka čtyřhranná

referenční výrobek – Mandik VNM

Poznámka: Uvedené referenční výrobky udávají minimální technický a kvalitativní standard výrobku. Tyto výrobky můžou být zaměněny za prvek schodného, nebo vyššího standardu.